
[bookmark: _GoBack]车用柴油产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026版）

1 抽样方法
随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。
盛装石油产品所用的容器，必须干燥、清洁、不漏，检查符合要求后，方能使用。
在生产企业及市场待销产品的成品罐抽样时，用专用油品采样瓶采样，在罐、槽车中按上、中、下三点分别采样，上层在整个液体深度处1/4取一次，中层,1/2处连续取二次，下层在3/4处取一次，混合均匀。
在加油站抽样时，直接从加油机油枪口取样。
抽样数量：取6L为样本，分为两份，其中检验样品3L,备用样品3L。
[bookmark: _Hlk76289855]2 检验依据	
	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	
	
	GB 19147-2016
	

	1
	硫含量（mg/kg）
	
	SH/T 0689-2000

	2
	酸度（以KOH计）
（mg /100mL）
	
	GB/T 258-2025

	3
	10%蒸余物残炭（质量分数）/%
	
	GB/T17144-2021

	4
	灰分（质量分数）/%
	
	GB/T 508-1985

	5
	铜片腐蚀(50℃,3h)/级
	
	GB/T 5096-2017

	6
	水含量（体积分数）/%
	
	GB 19147-2016

	7
	多环芳烃含量（质量分数）/%
	
	NB/SH/T 0606-2019

	8
	总污染物含量（mg/kg ）
	
	GB/T 33400-2016

	9
	运动黏度(20℃)（mm2/s）
	
	GB/T 265-1988

	10
	凝点/℃
	
	GB/T 510-2018

	11
	冷滤点/℃
	
	NB/SH/T 0248-2019

	12
	闪点（闭口）/℃
	
	GB/T 261-2021

	13
	十六烷值
	
	GB/T 386-2021

	14
	十六烷指数
	
	GB/T 11139-1989

	15
	馏程：50%回收温度/℃
	
	GB/T 6536-2010

	16
	馏程：90%回收温度/℃
	
	GB/T 6536-2010

	17
	馏程：95%回收温度/℃
	
	GB/T 6536-2010

	18
	密度(20℃)（kg/m3）
	
	GB/T 1884-2000
GB/T 1885-1998

	19
	脂肪酸甲酯含量（体积分数）/%
	
	GB/T 23801-2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 19147-2016 《车用柴油》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
肯定性结论：经检验，所检项目符合[检验依据]标准，依据《乌海市监督抽查方案/细则》，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；
否定性结论：经检验，XX项目不符合[检验依据]标准，依据《乌海市抽查监督方案/细则》，判定为不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 附则
本细则首次发布。


车用汽油产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026版）

1 抽样方法
随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的产品。
盛装石油产品所用的容器，必须干燥、清洁、不漏，检查符合要求后，方能使用。
在生产企业及市场待销产品的成品罐抽样时，用专用油品采样瓶采样，在罐、槽车中按上、中、下三点分别采样，上层在整个液体深度处1/4取一次，中层,1/2处连续取二次，下层在3/4处取一次，混合均匀。
在加油站抽样时，直接从加油机油枪口取样。
抽样数量：取6L为样本，分为两份，其中检验样品3L,备用样品3 L。
2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验依据
	检验方法

	
	
	
	

	1
	研究法辛烷值（RON）
	GB 17930-2016
	GB/T 5487-2015

	2
	铅含量（g/L）
	
	GB/T 8020-2015

	3
	馏程:10%蒸发温度/ ℃
	
	GB/T 6536-2010

	4
	馏程:50%蒸发温度/ ℃
	
	GB/T 6536-2010

	5
	馏程:90%蒸发温度/ ℃
	
	GB/T 6536-2010

	6
	馏程:终馏点/℃
	
	GB/T 6536-2010

	7
	馏程：残留量
（体积分数）/%
	
	GB/T 6536-2010

	8
	胶质含量：未洗胶质含量（加入清净剂前 ）/（mg/100mL）
	
	GB/T 8019-2025

	9
	胶质含量：溶剂洗胶质含量/（mg/100mL）
	
	GB/T 8019-2025

	10
	硫含量/（mg/kg）
	
	SH/T 0689-2000

	11
	硫醇（博士试验）
	
	NB/SH/T 0174-2015

	12
	铜片腐蚀（50℃,3h
）/级
	
	GB/T 5096-2017

	13
	机械杂质及水分
	
	GB 17930-2016

	14
	苯含量（体积分数）/ %
	
	GB/T 30519-2024

	15
	芳烃含量（体积分数）/ %
	
	GB/T 30519-2024

	16
	烯烃含量（体积分数）/ %
	
	GB/T 30519-2024

	17
	氧含量（质量分数）/ %
	
	NB/SH/T 0663-2014

	18
	甲醇含量（质量分数 ）/%
	
	NB/SH/T 0663-2014

	19
	锰含量/（g/L）
	
	NB/SH/T 0711-2019

	20
	铁含量/（g/L）
	
	SH/T 0712-2002

	21
	密度（20℃）/
（kg/ m3）
	
	GB/T 1884-2000
GB/T 1885-1998


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则
3.1依据标准
GB 17930-2016 《车用汽油》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
肯定性结论：经检验，所检项目符合[检验依据]标准，依据《乌海市监督抽查方案/细则》，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；
否定性结论：经检验，XX项目不符合&[检验依据]标准，依据《乌海市监督抽查方案/细则》，判定为不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
4 附则
本细则首次发布。


电动自行车产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2辆，其中1辆作为检验样品，1辆作为备用样品。

2 检验依据
表1 电动自行车（GB 17761—2024、GB 42295—2022及第1号修改单）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	标识与警示语
	GB 42295—2022及第1号修改单

	2
	车速限值
	GB 17761—2024

	3
	制动性能(干态)
	GB 17761—2024
GB/T 3565.4—2022

	4
	整车质量
	GB 17761—2024

	5
	结构
	GB 17761—2024
GB 3565.2—2022

	6
	车速提示音
	GB 17761—2024

	7
	互认协同充电
	GB 42295—2022及第1号修改单

	8
	布线
	GB 42295—2022及第1号修改单

	9
	电气装置
	GB 17761—2024
GB 42295—2022及第1号修改单

	10
	充电器、电池和电池组
	GB 17761-2024

	11
	淋水涉水
	GB 17761—2024

	12
	对触及带电部分的防护
	GB 42295—2022及第1号修改单
GB/T 4208—2017
GB 4706.1—2005

	13
	连接
	GB 42295—2022及第1号修改单

	14
	短路防护
	GB 42295—2022及第1号修改单

	15
	导线
	GB 42295—2022及第1号修改单

	16
	反射器、照明和鸣号装置
	GB 17761—2024
GB/T 31887.1—2019
GB/T 31887.2—2019

	17
	防火性能
	GB 17761—2024
GB/T 5169.11—2017


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 17761—2024 电动自行车安全技术规范
GB 42295—2022 电动自行车电气安全要求及第1号修改单
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。


电动自行车充电器产品质量乌海市监督抽查实施细则
[bookmark: _Hlk125997372]（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次样品抽取3只，其中2只作为检验样品，1只作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外壳冲击
	GB 42296—2022 

	2
	跌落
	GB 42296—2022 

	3
	工作温度下的泄漏电流
	GB 42296—2022 

	4
	灼热丝
	GB 42296—2022 

	5
	编码
	GB 42296—2022及第 1 号修改单


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 42296—2022 电动自行车用充电器安全技术要求及第 1 号修改单
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。


电动自行车用头盔产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品4顶，其中2顶作为检验样品，2顶作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	质量
	GB 811—2022

	2
	吸收碰撞能量a
	GB 811—2022

	注：a 环境前处理采用低温。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 811—2022 摩托车、电动自行车乘员头盔
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。


电热毯产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2床（条），其中1床（条）作为检验样品，1床（条）作为备用样品。

2 检验依据

	[bookmark: OLE_LINK74][bookmark: _Hlk194506580][bookmark: OLE_LINK75]序号
	检验项目
	检验方法

	1
	对触及带电部件的防护
	GB 4706.1—2005
GB 4706.8—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.8—2024

	2
	输入功率和电流
	GB 4706.1—2005
GB 4706.8—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.8—2024

	3
	泄漏电流和电气强度
	GB 4706.1—2005
GB 4706.8—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.8—2024

	4
	电源连接和外部软线
	GB 4706.1—2005
GB 4706.8—2008
GB/T 4706.1—2024
GB/T 4706.8—2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 4706.1—2005 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB 4706.8—2008 家用和类似用途电器的安全  电热毯、电热垫及类似柔性发热器具的特殊要求
[bookmark: OLE_LINK31][bookmark: OLE_LINK30]GB/T 4706.1—2024 家用和类似用途电器的安全  第1部分：通用要求
GB/T 4706.8—2024 家用和类似用途电器的安全  第8部分：电热毯、电热垫、电热衣及类似柔性发热器具的特殊要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。


纺织品类产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026年）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量（件/条/套）
	检验样品数量（件/条/套）
	备用样品数量（件/条/套）

	1
	儿童服装
	3
	2
	1

	2
	婴幼儿服装
	5
	3
	2

	3
	学生校服
	2
	1
	1

	注：如样品面积过小，可适当增加抽样数量，不得超过检验、复检的合理需要。




2 检验依据

表2 儿童及婴幼儿服装
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	耐久性标签缝制位置
	GB 31701—2015

	2
	pH值
	GB/T 7573—2009

	3
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920—2008




表3 学生校服
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	甲醛含量
	GB/T 2912.1—2009

	2
	pH值
	GB/T 7573—2009

	3
	耐干摩擦色牢度
	GB/T 3920—2008


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 18383—2007 絮用纤维制品通用技术要求
GB 18401—2010 国家纺织产品基本安全技术规范
GB 31701—2015 婴幼儿及儿童纺织产品安全技术规范
GB/T 22854—2009 针织学生服
GB/T 23328—2009 机织学生服
GB/T 31888—2015 中小学生校服
GB/T 8878—2023 针织内衣
GB/T 22853—2019 针织运动服
GB/T 26384—2011 针织棉服装
GB/T 26385—2011 针织拼接服装
GB/T 31900—2015 机织儿童服装
GB/T 33271—2016 机织婴幼儿服装
GB/T 39508—2020 针织婴幼儿及儿童服装
[bookmark: OLE_LINK6][bookmark: OLE_LINK7][bookmark: OLE_LINK3]GB/T 45041—2024 婴幼儿毛及仿毛针织品
FZ/T 08002—2022 新生儿纺织产品
FZ/T 73010—2016 针织工艺衫
FZ/T 73017—2023 针织家居服
FZ/T 73020—2019 针织休闲服装
FZ/T 73022—2019 针织保暖内衣
FZ/T 73025—2019 婴幼儿针织服饰
FZ/T 73032—2017 针织牛仔服装
FZ/T 73052—2015水洗整理针织服装
FZ/T 73058—2017针织大衣
FZ/T 73059—2017双面穿服装
FZ/T 73064—2019 针织西裤
FZ/T 81001—2016 睡衣套
FZ/T 81004—2022 连衣裙、裙套
FZ/T 81006—2017 牛仔服装
FZ/T 81007—2022 单、夹服装
FZ/T 81008—2021 茄克衫
FZ/T 81019—2014灯芯绒服装
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。


家用燃气灶产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品2台，其中1台作为检验样品，1台作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	气密性
	GB 16410—2020

	2
	热负荷
	GB 16410—2020

	3
	燃烧工况
	离焰
	GB 16410—2020

	4
	
	熄火
	GB 16410—2020

	5
	
	回火
	GB 16410—2020

	6
	
	燃烧噪声
	GB 16410—2020

	7
	
	熄火噪声
	GB 16410—2020

	8
	熄火保护装置
	GB 16410—2020

	9
	结构的一般要求
	燃气导管
	GB 16410—2020

	10
	
	燃烧器的熄火保护装置
	GB 16410—2020

	注： 熄火保护装置的检验项目为GB 16410—2020中5.2.8.1 b）。


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 16410—2020 家用燃气灶具
GB 30720—2014 家用燃气灶具能效限定值及能效等级
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。


老人用品类产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026年）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量（个）
	检验样品数量（个）
	备用样品数量（个）

	老人专用鞋

	1
	老人鞋
	3
	2
	1

	2
	老人鞋（旅游鞋）
	
	
	

	3
	老人鞋（休闲鞋）
	
	
	

	4
	老人鞋（布鞋）
	
	
	

	成人纸尿裤

	5
	成人纸尿裤
	4
	3
	1



2 检验依据
（一）鞋类产品检验依据
表2 老人鞋（GB/T 43587—2023）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	剥离强度
	GB/T 3903.3—2011
GB/T 43587—2023

	2
	成鞋耐折性能
	GB/T 3903.1—2017
GB/T 43587—2023

	3
	外底耐磨性能
	GB/T 3903.2—2017
GB/T 43587—2023



表3 旅游鞋（GB/T 15107—2013）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	帮底剥离强度或
底墙与帮面剥离强度
	GB/T 3903.3—2011
GB/T 15107—2013

	2
	成鞋耐折性能
	GB/T 3903.1—2008
GB/T 15107—2013

	3
	外底耐磨性能
	GB/T 3903.2—2008
GB/T 15107—2013



表4 休闲鞋（QB/T 2955—2017）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	耐折性能
	GB/T 3903.1—2017
QB/T 2955—2017

	2
	外底耐磨性能
	GB/T 3903.2—2017
QB/T 2955—2017

	3
	剥离强度
	GB/T 3903.3—2011
QB/T 2955—2017



表5 布鞋（QB/T 4329—2012）
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	帮底剥离强度
	GB/T 3903.3—2011
QB/T 4329—2012

	2
	成鞋耐折性能
	GB/T 3903.1—2008
QB/T 4329—2012

	3
	外底耐磨性能
	GB/T 3903.2—2008


（2） 成人纸尿裤类产品检验依据
表1 纸尿裤（片、垫）检验项目
	序号
	检验项目
	检测方法

	1
	面层附着物
	GB/T 28004.2-2021

	2
	pH值
	GB/T 28004.2-2021

	3
	可迁移性荧光物质
	GB/T 28004.2-2021


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 15107—2013 旅游鞋（含第1号修改单）
GB/T 43587—2023 老人鞋
QB/T 2955—2017 休闲鞋
QB/T 4329—2012 布鞋
GB/T 28004-2011《纸尿裤（片、垫）》
GB/T 28004.2-2021《纸尿裤 第2部分：成人纸尿裤》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。



煤炭产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026年版）

1.抽样方法
商品煤样品按GB/T 475-2008或GB/T 19494.2-2025规定采取。
（1）商品煤的抽样方法
样品应采取全深度试样或不同深度（上、中、下或上、下）的试样，如果煤堆低于2m的煤堆上直接采样，取样器的开口应当至少为样品的标称最大粒度的3倍且不小于30mm，采取的子样应一次采出，多不扔，少不补。
（2）蜂窝煤的抽样方法
库房或集中存放地随机抽取5块蜂窝煤，再随机抽取其中2块分别封存，1块进行质量指标试验，1块留存。
（3）其他型煤的抽样方法
从一包装好的产品中随机抽取两袋（箱）及以上样品，根据 GB/T 474 规定的棋盘法或条带截取法取样。
棋盘法∶ 将试样充分混合后铺成厚度不大于试样标称最大粒度3倍且均匀的长方块。如试样量大，铺成的长方块大于2m×2.5m，则应铺2个或2个以上质量相等的长方块，并将各长方块分成20个以上的小块，再从各小块中部分别取样。取样应使用平底取样小铲和插板。小铲的开口尺寸至少为试样标称最大粒度的3倍，边高应大于试样堆厚度。取样时，先将插板垂直播入试样层至底部，再插人铲至样层底部。将铲向插板方向水平移动至二者合拢，提起取样铲和插板，取出试样（子样）。为保证缩分精密度和防止水分损失，混合和取样操作要迅速，取样时样品不要撒落，从各小方块中取出的子样量要相等。
条带截取法∶将试样充分混合后，顺着一个方向随机铺放成一长带，带长至少为宽度的10倍。铺带时，在带的两端堵上挡板，使粒度离析只在带的两侧产生。然后用一宽度至少为试样标称最大粒度3倍、边高大于试样带厚度的取样框，沿样带长度，每隔一定距离截取一段试样为子样。将所有子样合并为缩分后试样。每一试样一般至少截取20 个子样。
（1）商品煤的采样数量
抽样数量应满足GB/T 475-2008或GB/T 19494.1-2004中总样的最小质量要求。
按GB/T 475《商品煤样人工采取方法》、GB/T 19494.1 《煤炭机械化采样 第1部分∶采样方法》的规定取样，在备注栏注明样品煤的粒度，注明是机械采样或人工采样。抽样数量根据该批煤的标称最大粒度确定，按照表2执行。
表1 抽样数量
	标称最大粒度（mm）
	抽取最小质量（kg）

	1
	0.10×2

	3
	0.70×2

	6
	3.75×2

	13
	15×2

	25
	40×2

	50
	170×2

	80
	565×2

	100
	1025×2

	150
	2600×2


备注; 对于抽样量较大的样品，可在抽样现场对所抽样品进行破碎缩分，缩分后的粒度与质量应符合表3中要求，破碎缩分过程应详细记录在抽样单上。
抽取的样品等量分成2份，分别在现场由抽样人员和受检单位代表在封条上共同签字后当场用塑料袋封装，一份供检验用，一份作备样。
（2）民用型煤的采样数量
蜂窝煤∶库房或集中存放地随机抽取5块蜂窝煤，再随机抽取其中2块分别封存，1块按照GB/T474-2008制备样品后进行质量指标试验，1块留存。
其他型煤∶随机抽取两袋（箱）及以上样品，根据GB/T 474规定的棋盘法或条带截取法缩分出2份，每份不少于4.0kg，分别封存，一份供检验用，一份作备样。

2.检验依据

表2 民用散煤检验项目及检验方法
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	挥发分(Vdaf）
	GB 34169-2017
	GB/T 212-2008
GB/T 30732-2014

	2
	全硫（St,d）
	
	GB/T 25214-2010

	3
	灰分(Ad)
	
	GB/T212-2008
GB/T 30732-2014

	4
	磷含量(Pd)
	
	GB/T 216-2003

	5
	氯含量(Cld)
	
	GB/T 3558-2014

	6
	砷含量(Asd)
	
	GB/T 3058-2019

	7
	汞含量(Hgd)
	
	GB/T 16659-2024



表3 民用型煤检验项目及检验方法
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	挥发分(Vd)
	GB 34170-2017
	GB/T 212-2008
GB/T 30732-2014

	2
	全硫（St,d）
	
	GB/T 25214-2010

	3
	发热量(Qgr,d)
	
	GB/T 213-2008

	4
	磷含量(Pd)
	
	GB/T 216-2003

	5
	氯含量(Cld)
	
	GB/T 3558-2014

	6
	砷含量(Asd)
	
	GB/T 3058-2019

	7
	汞含量(Hgd)
	
	GB/T 16659-2024



表4 褐煤检验项目及检验方法
	序号
	检验项目
	依据法律法规或标准
	检测方法

	
	
	
	

	1
	灰分(Ad)
	GB/T 31862-2015
	GB/T 212-2008
GB/T 30732-2014

	2
	全硫（St,d）
	
	GB/T 25214-2010

	3
	发热量(Qnet,ar)
	
	GB/T 213-2008

	4
	磷含量(Pd)
	
	GB/T 216-2003

	5
	氯含量(Cld)
	
	GB/T 3558-2014

	6
	砷含量(Asd)
	
	GB/T 3058-2019

	7
	汞含量(Hgd)
	
	GB/T 16659-2024


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3.判定规则
3.1依据标准
GB 34169-2017 《商品煤质量民用散煤》
GB 34170-2017 《商品煤质量民用型煤》
GB/T 31862-2015《商品煤质量 褐煤》
《乌海市人民政府办公厅关于印发〈乌海市高污染燃料禁燃区划定方案〉的通知》（乌海政办发〔2017〕53号）
相关的法律法规、部门规章和规范
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4.附则
4.1不进行复检的情况  
被检方提出复检时，产品在复检有效期内于正常贮存条件下已变质的；法律、法规规定不得复检的其他情况。
收到基恒容低位发热量不进行复检，原因：GB/T 31862-2015《商品煤质量 褐煤》要求的收到基恒容低位发热量需要全水分进行计算，而全水分在不同的环境下会发生变化，所以会对发热量的结果造成很大的影响，因此，收到基恒容低位发热量不能进行复检。
4.2 本细则首次发布。


灭火毯产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品8条，其中4条作为检验样品，4条作为备用样品。

2 检验依据

	检验项目
	检验方法

	质量测定
	XF 1205—2014

	外观与结构
	XF 1205—2014

	柔软性能试验
	XF 1205—2014

	绝缘性能
	XF 1205—2014

	操作性能试验
	XF 1205—2014


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
XF 1205—2014 灭火毯
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。




瓶装液化石油气调压器产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026年版）


1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品6只，其中3只作为检验样品，3只作为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	结构
	一般要求
	GB 35844—2018

	2
	
	调压器的接头组件
	GB 35844—2018

	3
	气密性
	GB 35844—2018

	4
	调压静特性
	GB 35844—2018

	注：  1. 一般要求的检验项目为GB 35844—2018中5.2.1.3；
2. 调压器的接头组件的检验项目为GB 35844—2018中5.2.5.2手轮外径和宽度、5.2.5.3软管连接接头外径、5.2.5.4；


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 35844—2018 瓶装液化石油气调压器
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。


燃气用具连接用软管产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
[bookmark: _Hlk173919913]每批次产品抽取样品6根，其中3根为检验样品，3根为备用样品。

2 检验依据
表1 燃气用具连接用不锈钢波纹软管
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	气密性
	GB 41317—2024
CJ/T 197—2010

	2
	耐压性
	GB 41317—2024
CJ/T 197—2010

	3
	弯曲性
	GB 41317—2024
CJ/T 197—2010



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。


3 判定规则
3.1依据标准
GB 41317—2024 燃气用具连接用不锈钢波纹软管
CJ/T 197—2010 燃气用具连接用不锈钢波纹软管
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。


室内消火栓产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026年版）

    1.抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
    抽取样品数为2个，其中1个作为检验样品，1个作为备用样品。
    2.检验依据
	检验项目
	检验方法

	开启高度
	GB 3445-2018

	密封性能
	GB 3445-2018

	外观质量
	GB 3445-2018


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
    3.判定规则
    3.1依据标准
GB 3445-2018 《室内消火栓》
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
    3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。
 
4 附则
本细则首次发布。


手提式干粉灭火器产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次抽取样品8具，其中4具作为检验样品，4具作为备用样品。

2 检验依据

	检验项目
	检验方法

	气瓶水压试验
	[bookmark: OLE_LINK1]GB 4351—2023

	气瓶水压爆破试验
	GB 4351—2023


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 4351—2023手提式灭火器
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。


塑料购物袋产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026年）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
每批次产品抽取样品70个（袋规格应不小于15cm×15cm），其中40个作为检验样品，30个作为备用样品。

2 检验依据
表1塑料购物袋
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	环保要求
	GB/T 21661—2020 

	2
	跌落试验
	GB/T 21661—2020 

	3
	漏水性
	GB/T 21661—2020 

	4
	落镖冲击
	GB/T 21661—2020 



表2生物降解塑料购物袋
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	跌落试验
	GB/T 38082—2019 

	2
	漏水性
	GB/T 38082—2019 

	3
	落镖冲击
	GB/T 38082—2019 



表3淀粉基塑料购物袋
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	跌落试验
	GB/T 38079—2019 

	2
	漏水性
	GB/T 38079—2019 

	3
	落镖冲击
	GB/T 38079—2019（含第1号修改单）


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。


3 判定规则
3.1依据标准
GB/T 21661—2020 塑料购物袋
GB/T 38079—2019 淀粉基塑料购物袋 （含第1号修改单）
GB/T 38082—2019 生物降解塑料购物袋
现行有效的执行企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。


文教玩具类产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026年）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
表1 抽取样品数量
	序号
	产品种类
	抽样数量（个）
	检验样品数量（个）
	备用样品数量（个）

	儿童玩具

	1
	儿童玩具
	3
	2
	1

	学生文具

	1
	美术
用品
	油画棒
	2盒
	1盒
	1盒

	
	
	蜡笔
	2盒
	1盒
	1盒

	
	
	水彩画颜料
	2盒
	1盒
	1盒

	
	
	水彩笔（马克笔）
	2套（每套不少于10支）
	1套（每套不少于10支）
	1套（每套不少于10支）

	
	
	彩色铅笔
	2盒
	1盒
	1盒

	2
	书写笔
	油墨圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	水性墨水圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	中性墨水圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	考试用圆珠笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	自来水笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	铅笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	活动铅笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	[bookmark: _Hlk101878011]考试用铅笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	铅芯
	2盒
	1盒
	1盒

	3
	记号笔
	记号笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	荧光笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	白板笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	微孔笔头墨水笔
	20支
	10支
	10支

	4
	橡皮擦
	2块
	1块
	1块

	5
	涂改
制品
	修正液
	70mL
	40mL
	30mL

	
	
	修正笔
	20支
	10支
	10支

	
	
	修正带
	180m
	100m
	80m

	
	
	[bookmark: _Hlk101878019]修正贴
	100张
	50张
	50张

	6
	胶黏剂
	[bookmark: _Hlk101878026]液体胶
	360mL
	240mL
	120mL

	
	
	固体胶
	120g
	80g
	40g

	
	
	[bookmark: _Hlk101878034]浆糊
	400mL/460g
	260mL/300g
	140mL/160g

	7
	笔袋
	3个
	2个
	1个

	8
	[bookmark: _Hlk101878051]学生圆规
	2个
	1个
	1个

	9
	[bookmark: _Hlk101878059]绘图仪尺
	2个
	1个
	1个

	10
	[bookmark: _Hlk101878066]文具盒
	2个
	1个
	1个

	11
	卷削类文具
	卷笔刀
	2个
	1个
	1个

	
	
	手动削笔机
	2个
	1个
	1个

	
	
	文具剪刀
	2个
	1个
	1个

	
	
	[bookmark: _Hlk101878043]美工刀
	2个
	1个
	1个

	12
	课业簿册
	8本
	4本
	4本

	13
	[bookmark: _Hlk101878076]书套
	3只
	2只
	1只

	14
	[bookmark: _Hlk101878088]彩泥
	2套（单色不少于8g）
	1套（单色不少于8g）
	1套（单色不少于8g）

	15
	墨水
	2瓶（套）
	1瓶（套）
	1瓶（套）

	注：抽样时以最小独立包装为抽样单元，样品数满足上述抽样数量。



2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	可迁移元素（镉）
	GB 6675.4—2014

	2
	可迁移元素（铬）
	GB 6675.4—2014

	3
	可迁移元素（铅）
	GB 6675.4—2014


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 6675.1—2014 玩具安全 第1部分：基本规范
GB 6675.4—2014 玩具安全 第4部分：特定元素的迁移
GB 21027—2020 学生用品的安全通用要求
GB 40070—2021 儿童青少年学习用品近视防控卫生要求
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。


氮肥产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
[bookmark: _Hlk103259270]将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的聚乙烯瓶中。1瓶为检验样品，另1瓶为备用样品。

2 检验依据
表1 尿素
	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	总氮（N）的质量分数
	GB/T 2440—2017

	2 
	亚甲基二脲（以HCHO计）的质量分数
	GB/T 2441.9—2010

	3 
	粒度
	d 0.85mm~2.80mm
	GB/T 2441.7—2010

	4 
	
	d 1.18mm~3.35mm
	

	5 
	
	d 2.00mm~4.75mm
	

	6 
	
	d 4.00mm~8.00mm
	

	7 
	总砷
	GB/T 23349—2020

	8 
	总镉
	GB/T 23349—2020

	9 
	总铅
	GB/T 23349—2020

	10 
	总铬
	GB/T 23349—2020

	11 
	总汞
	GB/T 23349—2020

	12 
	总铊
	GB 38400—2019

	13 
	缩二脲的质量分数
	GB/T 2441.2—2010

	14 
	包装标识（肥料名称、养分含量、警示语等）
	GB 18382—2021
GB/T 2440—2017



表2 农业用氯化铵
	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	氮（N）的质量分数（以干基计）
	GB/T 2946—2018

	2 
	水的质量分数
	GB/T 2946—2018

	3 
	钠盐的质量分数（以Na计）
	GB/T 2946—2018

	4 
	粒度（2.00mm~4.75mm）
	GB/T 2946—2018
GB/T 10209.4—2010

	5 
	颗粒平均抗压碎力
	GB/T 2946—2018

	6 
	总砷
	GB/T 23349—2020

	7 
	总镉
	GB/T 23349—2020

	8 
	总铅
	GB/T 23349—2020

	9 
	总铬
	GB/T 23349—2020

	10 
	总汞
	GB/T 23349—2020

	11 
	总铊
	GB 38400—2019

	12 
	缩二脲
	GB/T 22924—2024

	13 
	包装标识（肥料名称、养分含量、警示语等）
	GB 18382—2021
GB/T 2946—2018



表3 肥料级硫酸铵
	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	氮（N）
	GB/T 535—2020（含第1号修改单）

	2 
	硫（S）
	NY/T 1117—2010

	3 
	游离酸（H2SO4）
	GB/T 535—2020（含第1号修改单）

	4 
	水分（H2O）
	GB/T 535—2020（含第1号修改单）

	5 
	水不溶物
	GB/T 535—2020（含第1号修改单）

	6 
	氯离子（Cl-）
	GB/T 535—2020（含第1号修改单）
GB/T 29400—2012

	7 
	氟化物（以F计）
	GB/T 535—2020（含第1号修改单）

	8 
	硫氰酸根离子
	GB/T 535—2020（含第1号修改单）

	9 
	总汞
	GB/T 23349—2020

	10 
	砷（As）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	11 
	总镉
	GB/T 23349—2020

	12 
	铅（Pb）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	13 
	铬（Cr）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	14 
	总铊
	GB 38400—2019

	15 
	缩二脲
	GB/T 22924—2024

	16 
	多环芳烃总量
	GB/T 32952—2016

	17 
	包装标识（肥料名称、养分含量、警示语等）
	GB 18382—2021
GB/T 535—2020（含第1号修改单）



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 18382—2021 肥料标识 内容和要求
GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求
GB/T 535—2020 肥料级硫酸铵（含第1号修改单）
GB/T 2440—2017 尿素
GB/T 2946—2018 氯化铵
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。


复肥产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
[bookmark: _Hlk40800877]将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶为检验样品，另1瓶为备用样品。

2 检验依据
表1 复合肥料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	外观
	GB/T 15063-2020

	2
	总氮（N）
	GB/T 8572—2010

	3
	有效磷（P2O5）
	GB/T 15063—2020

	4
	氧化钾（K2O）
	GB/T 8574—2024

	5
	总养分（N+P2O5+K2O）
	GB/T 15063—2020

	6
	水分
	GB/T 8576-2010

	7
	水溶性磷占有效磷百分率
	GB/T 15063—2020

	8
	粒度（1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm）
	GB/T 24891—2010

	9
	氯离子
	GB/T 24890—2010



表2 掺混肥料（BB肥）
	序号
	检验项目
	检验方法

	14 
	总氮（N）
	GB/T 8572—2010

	15 
	有效磷（P2O5）
	GB/T 15063—2020

	16 
	氧化钾（K2O）
	GB/T 8574—2024

	17 
	总养分（N+P2O5+K2O）
	GB/T 21633—2020

	18 
	水溶性磷占有效磷的百分率
	GB/T 21633—2020
GB/T 15063—2020

	19 
	粒度（2.00mm~4.75mm）
	GB/T 24891—2010

	20 
	有效钙
	GB/T 21633—2020

	21 
	有效镁
	GB/T 21633—2020

	22 
	总硫
	GB/T 21633—2020

	23 
	单一微量元素（以单质计）
	GB/T 21633—2020

	24 
	氯离子
	GB/T 21633—2020

	25 
	总砷
	GB/T 23349—2020

	26 
	总镉
	GB/T 23349—2020

	27 
	总铅
	GB/T 23349—2020

	28 
	总铬
	GB/T 23349—2020

	29 
	总汞
	GB/T 23349—2020

	30 
	总铊
	GB 38400—2019

	31 
	缩二脲
	GB/T 22924—2024

	32 
	包装标识（产品名称、养分含量、含氯标识、名称中的禁用语等）
	GB 18382—2021
GB/T 21633—2020


表3 有机无机复混肥料
	序号
	检验项目
	检验方法

	18 
	总氮（N）含量
	GB/T 17767.1—2008

	19 
	有效五氧化二磷（P2O5）含量
	GB/T 15063—2020

	20 
	总氧化钾（K2O）含量
	GB/T 17767.3—2010

	21 
	总养分（N+P2O5+K2O）含量
	GB/T 18877—2020（含第1号修改单）

	22 
	有机质含量
	GB/T 18877—2020（含第1号修改单）

	23 
	酸碱度（pH值）
	GB/T 18877—2020（含第1号修改单）

	24 
	粒度（1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm）
	GB/T 24891—2010

	25 
	氯离子含量
	GB/T 18877—2020（含第1号修改单）
NY/T 1117—2010

	26 
	总砷
	GB/T 23349—2020

	27 
	总镉
	GB/T 23349—2020

	28 
	总铅
	GB/T 23349—2020

	29 
	总铬
	GB/T 23349—2020

	30 
	总汞
	GB/T 23349—2020

	31 
	总铊
	GB 38400—2019

	32 
	钠离子含量
	NY/T 1972—2010

	33 
	缩二脲含量
	GB/T 22924—2024

	34 
	蛔虫卵死亡率
	GB/T 19524.2—2004

	35 
	粪大肠菌群数
	GB/T 19524.1—2004

	36 
	包装标识（产品名称、养分含量、含氯标识、名称中的禁用语等）
	GB 18382—2021
GB/T 18877—2020（含第1号修改单）



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
[bookmark: _Hlk101710548]
3 判定规则
3.1依据标准
GB 18382—2021 肥料标识 内容和要求
GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求
GB/T 15063—2020 复合肥料
GB/T 18877—2020 有机无机复混肥料（含第1号修改单）
GB/T 21633—2020 掺混肥料（BB肥）
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。


钾肥产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶为检验样品，另1瓶为备用样品。

2 检验依据
表1 农业用硫酸钾
	序号
	检验项目
	检验方法

	15 
	水溶性氧化钾（K2O）的质量分数
	GB/T 20406—2017

	16 
	硫（S）的质量分数
	GB/T 20406—2017

	17 
	氯离子（Cl-）的质量分数
	GB/T 20406—2017

	18 
	游离酸（以H2SO4计）的质量分数
	GB/T 20406—2017

	19 
	粒度（粒径1.00mm~4.75mm或3.35mm~5.60mm）
	GB/T 20406—2017

	20 
	总砷
	GB/T 23349—2020

	21 
	总镉
	GB/T 23349—2020

	22 
	总铅
	GB/T 23349—2020

	23 
	总铬
	GB/T 23349—2020

	24 
	总汞
	GB/T 23349—2020

	25 
	总铊
	GB 38400—2019

	26 
	包装标识（产品名称、产品类型、养分含量、氯离子含量、名称中的禁用语等）
	GB 18382—2021
GB/T 20406—2017




表2 肥料级氯化钾
	序号
	检验项目
	检验方法

	33 
	氧化钾（K2O）的质量分数
	GB/T 37918—2019

	34 
	水分（H2O）的质量分数
	GB/T 37918—2019

	35 
	氯化钠（NaCl）的质量分数
	GB/T 37918—2019

	36 
	水不溶物的质量分数
	GB/T 37918—2019

	37 
	粒度
	1.00mm~4.75mm
	GB/T 37918—2019

	38 
	
	2.00mm~4.00mm
	

	39 
	颗粒平均抗压碎力
	GB/T 37918—2019

	40 
	总砷
	GB/T 23349—2020

	41 
	总镉
	GB/T 23349—2020

	42 
	总铅
	GB/T 23349—2020

	43 
	总铬
	GB/T 23349—2020

	44 
	总汞
	GB/T 23349—2020

	45 
	总铊
	GB 38400—2019

	46 
	包装标识（产品名称、产品类型、养分含量、名称中的禁用语等）
	GB 18382—2021
GB/T 37918—2019



表3 农业用硝酸钾
	序号
	检验项目
	检验方法

	37 
	氧化钾（K2O）的质量分数
	GB/T 20784—2018

	38 
	总氮（N）的质量分数
	GB/T 20784—2018

	39 
	氯离子（Cl-）的质量分数
	GB/T 20784—2018
GB/T 24890—2010

	40 
	水分（H2O）的质量分数
	GB/T 20784—2018

	41 
	水不溶物的质量分数
	GB/T 20784—2018

	42 
	粒度
	1.00mm~4.75mm
	GB/T 24891—2010

	43 
	
	1.00mm以下
	

	44 
	总砷
	GB/T 23349—2020

	45 
	总镉
	GB/T 23349—2020

	46 
	总铅
	GB/T 23349—2020

	47 
	总铬
	GB/T 23349—2020

	48 
	总汞
	GB/T 23349—2020

	49 
	总铊
	GB 38400—2019

	50 
	缩二脲
	GB/T 22924—2024

	51 
	包装标识（产品名称、产品等级、养分含量、名称中的禁用语等）
	GB 18382—2021
GB/T 20784—2018



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 18382—2021 肥料标识 内容和要求
GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求
GB/T 20406—2017 农业用硫酸钾
GB/T 20784—2018 农业用硝酸钾
GB/T 37918—2019 肥料级氯化钾
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。


磷肥产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的聚乙烯瓶中。1瓶为检验样品，另1瓶为备用样品。

2 检验依据
表1 过磷酸钙
	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	有效磷（以P2O5计）的质量分数
	GB/T 20413—2017

	2 
	水溶性磷（以P2O5计）的质量分数
	GB/T 20413—2017

	3 
	硫（以S计）的质量分数
	GB/T 20413—2017

	4 
	游离酸（以P2O5计）的质量分数
	GB/T 20413—2017

	5 
	游离水的质量分数
	GB/T 20413—2017

	6 
	三氯乙醛的质量分数
	GB/T 31266—2014

	7 
	粒度（1.00mm～4.75mm或3.35mm～5.60mm）的质量分数
	GB/T 20413—2017

	8 
	总砷
	GB/T 23349—2020

	9 
	总镉
	GB/T 23349—2020

	10 
	总铅
	GB/T 23349—2020

	11 
	总铬
	GB/T 23349—2020

	12 
	总汞
	GB/T 23349—2020

	13 
	总铊
	GB 38400—2019

	14 
	挥发性有机化合物
	GB/T 20413—2017

	15 
	包装标识（产品名称、养分含量、产品等级、名称中的禁用语等）
	GB 18382—2021
GB/T 20413—2017




表2 钙镁磷肥
	序号
	检验项目
	检验方法

	1 
	有效五氧化二磷（P2O5）
	GB/T 20412—2021

	2 
	水分（H2O）
	GB/T 20412—2021

	3 
	细度（通过0.25mm试验筛）
	GB/T 20412—2021

	4 
	粒度（2.00mm～4.75mm）
	GB/T 24891—2010

	5 
	有效钙（Ca）
	GB/T 20412—2021

	6 
	可溶性硅（SiO2）
	GB/T 20412—2021

	7 
	有效镁（Mg）
	GB/T 20412—2021

	8 
	颗粒平均抗压碎力
	GB/T 20412—2021

	9 
	溶散率
	GB/T 20412—2021

	10 
	总砷
	GB/T 23349—2020

	11 
	总镉
	GB/T 23349—2020

	12 
	总铅
	GB/T 23349—2020

	13 
	总铬
	GB/T 23349—2020

	14 
	总汞
	GB/T 23349—2020

	15 
	总铊
	GB 38400—2019

	16 
	包装标识（产品名称、类型、养分含量、名称中的禁用语等）
	GB 18382—2021
GB/T 20412—2021



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 18382—2021 肥料标识 内容和要求
GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求
GB/T 20412—2021 钙镁磷肥
GB/T 20413—2017 过磷酸钙
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。


磷酸一铵、磷酸二铵产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
将样品缩分至约1kg，再缩分成两份，分装于2个洁净、干燥的塑料瓶中。1瓶为检验样品，另1瓶为备用样品。

2 检验依据

	序号
	检验项目
	检验方法

	27 
	总氮（N）的质量分数
	GB/T 10209.1—2008

	28 
	有效磷（P2O5）的质量分数
	GB/T 10209.2—2010

	29 
	总养分（N+P2O5）的质量分数
	GB/T 10205—2009

	30 
	水溶性磷占有效磷百分率
	GB/T 10209.2—2010

	31 
	粒度（1.00mm~4.00mm）
	GB/T 10209.4—2010

	32 
	总砷
	GB/T 23349—2020

	33 
	总镉
	GB/T 23349—2020

	34 
	总铅
	GB/T 23349—2020

	35 
	总铬
	GB/T 23349—2020

	36 
	总汞
	GB/T 23349—2020

	37 
	总铊
	GB 38400—2019

	38 
	缩二脲
	GB/T 22924—2024

	39 
	包装标识（产品名称、产品类别、养分含量、名称中的禁用语等）
	GB 18382—2021
GB/T 10205—2009



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
[bookmark: _Hlk101710946]凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 18382—2021 肥料标识 内容和要求
GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求
GB/T 10205—2009 磷酸一铵、磷酸二铵
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。


水溶肥料产品质量乌海市监督抽查实施细则
（2026年版）

1 抽样方法
以随机抽样的方式在被抽样生产者、销售者的待销产品中抽取。
随机数一般可使用随机数表等方法产生。
取固体样品600g或液体样品600mL（大量元素水溶肥料取固体样品1000g或液体样品1000mL），分装于2个洁净、干燥的容器瓶中。1瓶为检验样品，另1瓶为备用样品。

2 检验依据
表1 大量元素水溶肥料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	总氮含量
	NY/T 1977—2010

	2
	磷含量
	NY/T 1977—2010

	3
	钾含量
	NY/T 1977—2010

	4
	大量元素含量
	NY/T 1107—2020

	5
	水不溶物含量
	NY/T 1973—2021

	6
	缩二脲含量
	NY/T 1107—2020
NY/T 2670—2020

	7
	氯离子含量
	NY/T 1117—2010

	8
	钙含量
	NY/T 1117—2010

	9
	镁含量
	NY/T 1117—2010

	10
	中量元素含量
	NY/T 1107—2020

	11
	铜含量
	NY/T 1974—2010

	12
	铁含量
	NY/T 1974—2010

	13
	锰含量
	NY/T 1974—2010

	14
	锌含量
	NY/T 1974—2010

	15
	硼含量
	NY/T 1974—2010

	16
	钼含量
	NY/T 1974—2010

	17
	微量元素含量
	NY/T 1107—2020

	18
	pH
	NY/T 1973—2021

	19
	密度
	NY/T 887—2010

	20
	砷（As）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	21
	镉（Cd）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	22
	铅（Pb）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	23
	铬（Cr）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	24
	汞（Hg）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	25
	总铊
	GB 38400—2019

	注：密度项目仅液体肥料检测。



[bookmark: _Hlk160789276]表2 中量元素水溶肥料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	钙含量
	NY/T 1117—2010

	2
	镁含量
	NY/T 1117—2010

	3
	中量元素含量
	NY 2266—2012

	4
	铜含量
	NY/T 1974—2010

	5
	铁含量
	NY/T 1974—2010

	6
	锰含量
	NY/T 1974—2010

	7
	锌含量
	NY/T 1974—2010

	8
	硼含量
	NY/T 1974—2010

	9
	钼含量
	NY/T 1974—2010

	10
	微量元素含量
	NY 2266—2012

	11
	水不溶物含量
	NY/T 1973—2021

	12
	pH（1:250倍稀释）
	NY/T 1973—2021

	13
	密度
	NY/T 887—2010

	14
	砷（As）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	15
	镉（Cd）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	16
	铅（Pb）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	17
	铬（Cr）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	18
	汞（Hg）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	19
	总铊
	GB 38400—2019

	注：密度项目仅液体肥料检测。



表3 微量元素水溶肥料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	铜含量
	NY/T 1974—2010

	2
	铁含量
	NY/T 1974—2010

	3
	锰含量
	NY/T 1974—2010

	4
	锌含量
	NY/T 1974—2010

	5
	硼含量
	NY/T 1974—2010

	6
	钼含量
	NY/T 1974—2010

	7
	微量元素含量
	NY 1428—2010

	8
	水不溶物含量
	NY/T 1973—2021

	9
	pH（1:250倍稀释）
	NY/T 1973—2021

	10
	密度
	NY/T 887—2010

	11
	砷（As）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	12
	镉（Cd）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	13
	铅（Pb）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	14
	铬（Cr）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	15
	汞（Hg）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	16
	总铊
	GB 38400—2019

	注：密度项目仅液体肥料检测。



表4 含腐植酸水溶肥料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	腐植酸含量
	NY/T 1971—2010

	2
	总氮含量
	NY/T 1977—2010

	3
	磷含量
	NY/T 1977—2010

	4
	钾含量
	NY/T 1977—2010

	5
	大量元素含量
	NY 1106—2010

	6
	铜含量
	NY/T 1974—2010

	7
	铁含量
	NY/T 1974—2010

	8
	锰含量
	NY/T 1974—2010

	9
	锌含量
	NY/T 1974—2010

	10
	硼含量
	NY/T 1974—2010

	11
	钼含量
	NY/T 1974—2010

	12
	微量元素含量
	NY 1106—2010

	13
	水不溶物含量
	NY/T 1973—2021

	14
	pH（1:250倍稀释）
	NY/T 1973—2021

	15
	密度
	NY/T 887—2010

	16
	砷（As）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	17
	总镉
	GB/T 23349—2020

	18
	铅（Pb）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	19
	铬（Cr）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	20
	总汞
	GB/T 23349—2020

	21
	总铊
	GB 38400—2019

	22
	缩二脲含量
	GB/T 22924—2024

	注：1.密度项目仅液体肥料检测；
2.缩二脲含量项目仅在标明总氮含量时进行检测和判定。



表5 含氨基酸水溶肥料
	序号
	检验项目
	检验方法

	1
	游离氨基酸含量
	NY/T 1975—2010

	2
	钙含量
	NY/T 1117—2010

	3
	镁含量
	NY/T 1117—2010

	4
	中量元素含量
	NY 1429—2010

	5
	铜含量
	NY/T 1974—2010

	6
	铁含量
	NY/T 1974—2010

	7
	锰含量
	NY/T 1974—2010

	8
	锌含量
	NY/T 1974—2010

	9
	硼含量
	NY/T 1974—2010

	10
	钼含量
	NY/T 1974—2010

	11
	微量元素含量
	NY 1429—2010

	12
	水不溶物含量
	NY/T 1973—2021

	13
	pH（1:250倍稀释）
	NY/T 1973—2021

	14
	密度
	NY/T 887—2010

	15
	砷（As）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	16
	总镉
	GB/T 23349—2020

	17
	铅（Pb）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	18
	铬（Cr）（以元素计）
	NY/T 1978—2022

	19
	总汞
	GB/T 23349—2020

	20
	总铊
	GB 38400—2019

	注：密度项目仅液体肥料检测。



执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。
凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则
3.1依据标准
GB 38400—2019 肥料中有毒有害物质的限量要求
NY 1106—2010 含腐植酸水溶肥料
NY 1110—2010 水溶肥料 汞、砷、镉、铅、铬的限量要求
NY 1428—2010 微量元素水溶肥料
NY 1429—2010 含氨基酸水溶肥料
NY 2266—2012 中量元素水溶肥料
NY/T 1107—2020 大量元素水溶肥料
现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求
3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。

4 附则
本细则首次发布。
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